HC-SR04 (Ультразвуковой датчик расстояния)

Левый контакт - подключите источник напряжения, имитирующий расстояние до объекта:
расстояние в метрах равно напряжению в вольтах.

Контакты снизу - стандартные для датчика.

Настройки:
Показать идентификатор: "True/False" - включить/выключить обозначение датчика

